Mini Spectro 

Version : 1.3

16/12/2023

© LAURENT Stéphane


-------------------------
Dernières modifications :

Version : 1.3 (16/12/2023)
Modélisation possible pour la courbe en cinétique
Exportation au format csv de la courbe en cinétique
Choix du type de graphique (croix ou ligne) du graphique en cinétique.

Version : 1.2 (30/12/2022)
Le choix de la modélisation (affine ou linéaire) est maintenant possible.
Modification de la couleur de l'absorbance et de la concentration pour la cuve 5 dans Beer-Lambert.
Nouvelle échelle pour la cinétique.
Quelques améliorations mineures.

Version : 1.1 (21/12/2021)
Cette interface graphique fonctionne maintenant indifféremment avec l'un des deux capteurs possibles, l'AS7262 (projet Onbios) ou l'AS7341. 
Le capteur utilisé est automatiquement reconnu par l'interface graphique.

